Archi TD1

Correction exo1 :

Q1) 0xC6 = 16 \* 12 + 6 = 198 ; 0b10011 = 19 ; 067 = 8\*6 + 7 = 55

Q2)

* 1 0b1 0x1
* 0 0b0 0x0
* 127 0b111 1111 0x7F
* 128 0b1000 1111 0x80
* 129 0b1000 0001 0x81

Q3)

* 0xFF00 FF00 & 0x12FF 34FF = 0x1200 3400
* 0xFF00 FF00 | 12FF 34FF = 0xFFFF FFFF
* 0xFF00 FF00 ^ 12FF 34FF = 0xEDFF CBFF
* 0xFF00 FF00 >>> 4 = 0x0FF00FF0
* 0xFF00 FF00 << 4 = 0xF00F F000

Q4)Voir feuille